Calling Frequencies for 2015 ANZAC Commemoration

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Band** | **Digital** | **CW** | **SSB** |
| 160m | 1805kHz | 1825kHz | 1850kHz |
| 80m | 3.630MHz | 3.530MHz | 3.585MHz |
| 40m | 7.040 MHz | 7.010 MHz | 7.095 MHz |
| 30m | 10.145 MHz | 10.110 MHz | 10.120 MHz |
| 20m | 14.095 MHz | 14.010 MHz | 14.250 MHz |
| 17m | 18.095 MHz | 18.105 MHz | 18.115 MHz |
| 15m | 21.095 MHz | 21.105 MHz | 21.250 MHz |
| 12m | 24.925 MHz | 24.895 MHz | 24.935 MHz |
| 10m | 28.055 MHz | 28.025 MHz | 28.450 MHz |
| 6m | 50.225 MHz | 50.500 MHz | 51.150 MHz |
| 2m | 145.000 MHz | 144.050 MHz | 144.150 MHz |

ECHO Link will be used by the Turkey Amateur Radio Society on ANZAC Day

Other bands and modes by arrangement.